自动均匀性校准模组外部评审会议

* 料盘划痕对自动均匀性校准的影响
* 客户端先适用再替换前批次的手动校准（客户端升级软件即可）
* 自动mask手动PI时，软件自动运行多次取平均值
* 产线操作步骤及母光源配置
* 要求光度计复检两个月一次
* 相机模组来料检查
* 一配一适配（相机模组和机台）
* 客户端相机模组损坏时如何快速匹配更换
* 自动均匀性新方案优化均匀性
* chairside光机光强范围往下压